**模拟工程量分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | | 模拟工程量 | 单位 | 全费用单单价（元） | 其中安全绩效考核金（全费用单价的5%）（元） | 合价（元） | 备注 |
| **一** | **拆除工程**  **(包括清理、外运处理)** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砼，凿除、清运 | | 540 | 立方米 |  |  |  | 砼内钢筋割除另计 |
| 2 | 砖墙，拆除、清运 | | 360 | 立方米 |  |  |  | 包括轻质加气砌块砖墙 |
| 3 | 墙、地面瓷砖，凿除、清运 | | 660 | 平方米 |  |  |  |  |
| 4 | 砂浆粉刷层，凿除、清运 | | 800 | 平方米 |  |  |  |  |
| 5 | 墙、地面，凿毛、清运 | | 1000 | 平方米 |  |  |  |  |
| 6 | 原涂料腻子层，铲除(打砂皮)、清运 | | 10000 | 平方米 |  |  |  | 涂料、腻子都需铲除的不再分开计算。 |
| 7 | 各种吊顶，拆除、清运 | | 400 | 平方米 |  |  |  |  |
| 8 | 厕所等隔断板，拆除、清运 | | 120 | 平方米 |  |  |  |  |
| 9 | 轻质隔墙，拆除、清运（厚150mm内） | | 500 | 平方米 |  |  |  | 指轻钢龙骨、木龙骨为基层，石膏板、细木工板为面层 |
| 10 | 侧石，拆除、清运 | | 820 | 米 |  |  |  |  |
| 11 | 钢化玻璃，拆除、清运 | | 560 | 平方米 |  |  |  | 双层面积\*2计 |
| 12 | 普通玻璃，拆除、清运 | | 400 | 平方米 |  |  |  | 双层面积\*2计 |
| 13 | 沥青路面面层，铲除、清运 | | 1600 | 平方米 |  |  |  | 厚30~50mm |
| 14 | 卷帘门，拆除、清运 | | 600 | 平方米 |  |  |  | 运至本厂废品库 |
| 15 | 纱窗、窗卷帘等，拆除、清运 | | 800 | 平方米 |  |  |  |  |
| 16 | 木地板、静电地板，拆除、清运 | | 2000 | 平方米 |  |  |  |  |
| 17 | 屋面防水卷材，拆除、清运 | | 6000 | 平方米 |  |  |  |  |
| 18 | 砼地面、墙面，开槽、垃圾清运 | | 2700 | 米 |  |  |  | 包括割缝、凿、修复（暂按槽深宽100mm\*100mm以内计） |
| 19 | 钢丝网围栏、铁（不锈钢）围栏、防盗栅，拆除、清运 | | 840 | 平方米 |  |  |  | 运至本厂废品库 |
| 20 | 外墙面落水管，拆除、清运 | | 600 | 米 |  |  |  |  |
| 21 | 彩钢板拆除、清运 | | 400 | 平方米 |  |  |  | 运至本厂废品库 |
| 22 | 带框门、窗，拆除、清运 | | 340 | 平方米 |  |  |  | 铁件运至厂废品库 |
| 23 | 蹲坑拆除、清运 | | 40 | 只 |  |  |  |  |
| 24 | 小便斗（或水槽、拖把池、台盆、马桶）拆除、清运 | | 120 | 只 |  |  |  |  |
| 25 | 窨井盖底座，凿除、清理 | | 20 | 只 |  |  |  |  |
| **二** | **土石方挖填、挖机台班、水泵台班** | |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 土石方等人工开挖（一般小于5m3） | | 7700 | 立方米 |  |  |  | 就近堆放 |
| 27 | 土石方等人工回填（一般小于5m3） | | 7700 | 立方米 |  |  |  | ①就近堆放。②含挖机进出场费及台班费。③挖土过程中，如因甲方原因停工，挖机台班或进出场费另协商解决。 |
| 28 | 土石方等机械开挖（大于5m3） | | 9500 | 立方米 |  |  |  | 就近堆放；不计挖机台班，挖机进出场费另计。 |
| 29 | 土石方等机械回填（大于5m3） | | 9500 | 立方米 |  |  |  | ①就近回填。②含挖机进出场费及台班费。③回填过程中，如因甲方原因停工，挖机台班或进出场费另协商解决。④多余土方清理、外运另计运费。⑤土方不够，回填量按实另计。 |
| 30 | 挖机进出场费 | | 100 | 次 |  |  |  | 需经甲方同意方可计算进出场费。 |
| 31 | 挖机台班费（小型，斗容量0.6方以内） | | 200 | 台班 |  |  |  | 需经甲方同意方可按台班计 |
| 32 | 挖机台班费（斗容量0.65方以上） | | 40 | 台班 |  |  |  | 需经甲方同意方可按台班计 |
| 33 | 土石方、废物等建筑垃圾清理、外运 | | 11400 | 立方米 |  |  |  |  |
| 34 | 水池内淤泥清理、外运 | | 320 | 立方米 |  |  |  |  |
| 35 | 沟道内干湿淤泥清理、外运 | | 480 | 立方米 |  |  |  | 翻、盖盖板另计 |
| 36 | 电缆埋设、预埋管等土方开挖、回填（包括平整、余土外运） | | 6000 | 米 |  |  |  | 350宽、450深左右 |
| 37 | 潜水泵Φ100 | | 360 | 台班 |  |  |  | 不另计人工 |
| 38 | 污水泵Φ70 | | 200 | 台班 |  |  |  | 同上 |
| 39 | 污水泵Φ100 | | 340 | 台班 |  |  |  | 同上 |
| 40 | 泥浆泵Φ50 | | 200 | 台班 |  |  |  | 同上 |
| 41 | 泥浆泵Φ100 | | 400 | 台班 |  |  |  | 同上 |
| **三** | **铝合金门窗、木门、卷帘门、钢（移动）大门、玻璃（移）门、防盗门、玻璃，制安** | |  |  |  |  |  | 小件拆除不再另计人工 |
| 42 | 铝合金门安装（平开，半玻） | | 100 | 平方米 |  |  |  | 栋梁，或同等及以上品牌（5+5 mm厚中空普通白玻，铝材厚度1.2 mm以上） |
| 43 | 铝合金门安装（推拉，半玻） | | 100 | 平方米 |  |  |  | 同上 |
| 44 | 铝合金窗安装（平开） | | 100 | 平方米 |  |  |  | 同上 |
| 45 | 铝合金窗安装（推拉） | | 100 | 平方米 |  |  |  | 同上 |
| 46 | 普通铝合金门安装（平开，半玻） | | 100 | 平方米 |  |  |  | 普通品牌（5mm厚普通白玻，铝材厚度1.2 mm以上） |
| 47 | 普通铝合金门安装（推拉，半玻） | | 100 | 平方米 |  |  |  | 同上 |
| 48 | 普通铝合金窗安装（平开） | | 100 | 平方米 |  |  |  | 同上 |
| 49 | 普通铝合金窗安装（推拉） | | 200 | 平方米 |  |  |  | 同上 |
| 50 | 铝合金固定窗安装（或隔断） | | 200 | 平方米 |  |  |  | 同上 |
| 51 | 无框玻璃平开门安装（包括玻璃钻孔、不锈钢上下夹） | | 60 | 平方米 |  |  |  | 钢化玻璃厚10~12mm |
| 52 | 浴室钢化玻璃移门安装 | | 100 | 平方米 |  |  |  | 厚6~8mm |
| 53 | 套装实木门安装 | | 80 | 平方米 |  |  |  | 国产品牌 |
| 54 | 成品防盗门安装 | | 140 | 平方米 |  |  |  | 国产品牌 |
| 55 | 卷帘门安装（中空铝合金） | | 240 | 平方米 |  |  |  |  |
| 56 | 卷帘门安装（彩钢板） | | 80 | 平方米 |  |  |  |  |
| 57 | 普通钢大门制作安装（方钢管基层+两面铁板+铰链+横竖插销） | | 150 | 平方米 |  |  |  | 方钢管厚2.5~4mm，铁板厚1.2~1.5mm；门锁、油漆另计 |
| 58 | 移动推拉大门制作、安装（门扇框、内部方钢管或槽钢为龙骨，50厚夹芯彩钢板为门板，彩钢板厚0.4以上+铰链+横竖插销+滑轮） | | 160 | 平方 |  |  |  |  |
| 59 | 门、窗等中空玻璃安装 | | 80 | 平方米 |  |  |  | 厚(5+5)mm |
| 60 | 门、窗等普通玻璃安装 | | 80 | 平方米 |  |  |  | 厚4~5mm |
| 61 | 钢化玻璃安装1 | | 80 | 平方米 |  |  |  | 厚6~9mm |
| 62 | 钢化玻璃安装2 | | 80 | 平方米 |  |  |  | 厚≥9mm |
| 63 | 夹胶钢化玻璃安装 | | 80 | 平方米 |  |  |  | 厚(6+1+6)mm |
| 64 | 中空钢化玻璃安装 | | 80 | 平方米 |  |  |  | 厚(6+1+6)mm |
| 65 | 有机玻璃，厚5mm | | 80 | 平方米 |  |  |  |  |
| **四** | **门锁、门拉手、闭门器、铰链、插销、门吸、滑轮、窗帘、纱窗、窗轨及窗帘盒、地弹簧、玻璃贴纸** | |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 球形锁 | | 60 | 把 |  |  |  |  |
| 67 | 执手锁（单门） | | 40 | 把 |  |  |  |  |
| 68 | 执手锁（双门） | | 60 | 把 |  |  |  |  |
| 69 | 防盗门锁 | | 40 | 把 |  |  |  |  |
| 70 | 双舌弹子门锁 | | 40 | 把 |  |  |  |  |
| 71 | 司必灵锁 | | 80 | 把 |  |  |  |  |
| 72 | 防盗门锁芯更换 | | 200 | 把 |  |  |  |  |
| 73 | 玻璃门门拉手 | | 260 | 副 |  |  |  |  |
| 74 | 闭门器更换1 | | 120 | 只 |  |  |  | 液压自动式 |
| 75 | 闭门器更换2 | | 72 | 只 |  |  |  | 弹簧简易式 |
| 76 | 钢大门铰链更换或安装 | | 96 | 只 |  |  |  | 铰链直径大于Φ20，不另计电焊台班，包括原铰链拆除。 |
| 77 | 横（或竖）向钢大门插销安装 | | 120 | 副 |  |  |  | 插销直径大于Φ20mm，长度大于300mm；不另计电焊台班，包括原插销拆除 |
| 78 | 门吸更换 | | 120 | 只 |  |  |  | 一次性3只以上，按只计 |
| 79 | 浴室吊滑轮（移门用）安装 | | 68 | 副 |  |  |  | 一扇为1副（2只） |
| 80 | 铝合金窗滑轮更换 | | 120 | 副 |  |  |  | 一扇为1副（2只） |
| 81 | 遮阳卷帘 | | 640 | 平方米 |  |  |  |  |
| 82 | 布窗帘更换（中档） | | 360 | 平方米 |  |  |  | 按墙体投影面积计 |
| 83 | 窗帘盒制安 | | 140 | 米 |  |  |  | 3mm厚装饰夹板 + 18mm厚细木工板基层 |
| 84 | 窗帘轨道更换 | | 100 | 米 |  |  |  |  |
| 85 | 窗帘罗马杆安装 | | 120 | 米 |  |  |  |  |
| 86 | 304不锈钢防盗栅制安 | | 280 | 平方米 |  |  |  | 规格304 |
| 87 | 门窗套安装（或更换修复） | | 80 | 平方米 |  |  |  | 樱桃木夹板面+清漆 + 18mm厚细木工板基层 |
| 88 | 隐形纱窗安装 | | 120 | 平方米 |  |  |  |  |
| 89 | 铝合金纱窗扇更换 | | 120 | 平方米 |  |  |  |  |
| 90 | 地弹簧 | | 40 | 只 |  |  |  |  |
| 91 | 玻璃门门夹 | | 32 | 副 |  |  |  |  |
| 92 | 玻璃贴磨砂纸 | | 160 | 平方米 |  |  |  |  |
| **五** | **腻子、涂料、油漆、地坪漆、901胶水** | |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 零星铁件油漆1 | | 40 | 吨 |  |  |  | 红丹防锈漆一遍、醇酸面漆二遍。 |
| 94 | 零星铁件油漆2 | | 70 | 吨 |  |  |  | 环氧富锌一遍、环氧云铁一遍、聚胺脂漆二遍。 |
| 95 | 钢大门、铁件油漆1 | | 200 | 平方米 |  |  |  | 红丹防锈漆一遍、醇酸面漆二遍。 |
| 96 | 钢大门、铁件油漆2 | | 200 | 平方米 |  |  |  | 环氧富锌一遍、环氧云铁一遍、聚胺脂漆二遍。 |
| 97 | 钢管围栏油漆1（按单侧面积计） | | 80 | 平方米 |  |  |  | 红丹防锈漆一遍、醇酸面漆二遍。 |
| 98 | 钢管围栏油漆2（按单侧面积计） | | 80 | 平方米 |  |  |  | 环氧富锌一遍、环氧云铁一遍、聚胺脂漆二遍。 |
| 99 | 木材面聚酯清漆磨退（五遍） | | 80 | 平方米 |  |  |  |  |
| 100 | 木材面聚酯混漆（三遍） | | 60 | 平方米 |  |  |  |  |
| 101 | 墙面涂刷901胶水 | | 1600 | 平方米 |  |  |  |  |
| 102 | 内、外墙面批腻子 | | 5000 | 平方米 |  |  |  | 暂按二遍计 |
| 103 | 刷内墙涂料1（二遍以上） | | 2000 | 平方米 |  |  |  | 普通 |
| 104 | 刷内墙涂料2（二遍以上） | | 11200 | 平方米 |  |  |  | 立邦新时时丽，或同等及以上品牌 |
| 105 | 刷内墙涂料3（二遍以上） | | 11200 | 平方米 |  |  |  | 立邦金装净味五合一、三棵树SG1730净味五合一墙面漆或同等。 |
| 106 | 刷外墙涂料1（二遍以上） | | 1000 | 平方米 |  |  |  | 普通 |
| 107 | 刷外墙涂料2（二遍以上） | | 5000 | 平方米 |  |  |  | 三棵树，立邦 |
| 108 | 环氧树脂地坪漆（批腻子、底漆一遍、面漆二遍） | | 1000 | 平方米 |  |  |  | 大桥、永富、亚士漆 |
| 109 | 自流平聚氨酯环氧地坪 | | 800 | 平方米 |  |  |  | 包括基层处理、涂界面剂、刷环氧漆，中高档 |
| **六** | **吊顶板、隔板、轻钢及木龙骨基层、细木工板及纸面石膏板面层、铝塑板、墙纸** | |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 各种扣板面板安装 | | 200 | 平方米 |  |  |  | 龙骨不动、面板甲供 |
| 111 | 硅钙板吊顶安装600\*600 | | 200 | 平方米 |  |  |  | 包括龙骨（暂按U38型计） |
| 112 | PVC扣板吊顶安装 | | 80 | 平方米 |  |  |  | 包括龙骨（暂按U38型计） |
| 113 | 纸面石膏板吊顶安装 | | 240 | 平方米 |  |  |  | 包括龙骨（暂按U38型计） |
| 114 | 集成铝扣板吊顶安装 | | 760 | 平方米 |  |  |  | 各规格，厚0.6mm，包括龙骨（暂按U38型计） |
| 115 | 厕所防火板隔断安装 | | 60 | 平方米 |  |  |  |  |
| 116 | 隔墙轻钢龙骨基层安装(100mm厚） | | 320 | 平方米 |  |  |  | 不包括面板 |
| 117 | 墙面木龙骨基层安装（60~100mm厚） | | 400 | 平方米 |  |  |  |  |
| 118 | 隔墙细木工板面层安装 | | 500 | 平方米 |  |  |  | 15~18mm厚细木工板基层 |
| 119 | 隔墙防水纸面石膏板面层安装 | | 820 | 平方米 |  |  |  | 12mm厚防水纸面石膏板 |
| 120 | 铝塑板铺贴（吉祥牌，厚4mm） | | 200 | 平方米 |  |  |  | 包括结构胶勾缝 |
| 121 | 贴墙纸 | | 100 | 平方米 |  |  |  | 中高档 |
| 122 | 提供细木工板 | | 100 | 平方米 |  |  |  | 送到维修现场 |
| **七** | **窨井砌筑、盖板、雨水管道漏水修复、雨水管道疏通** | |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 砖砌雨污水窨井1 | | 100 | 只 |  |  |  | 内周长1.6米及以内，深度1m以内，厚1砖，盖板另计 |
| 124 | 砖砌雨污水窨井2 | | 100 | 只 |  |  |  | 内周长2米及以内，深度1m以内，厚1砖，盖板另计 |
| 125 | 砖砌雨污水窨井3 | | 80 | 只 |  |  |  | 内周长2.8米及以内，深度1m以内，厚1砖，盖板另计 |
| 126 | 砖砌雨污水窨井4 | | 60 | 只 |  |  |  | 内周长4.0米及以内，深度1m以内，厚1砖，盖板另计 |
| 127 | 钢筋砼盖板制作、安装 | | 40 | 立方米 |  |  |  | 含模板，钢筋、外包角铁另计 |
| 128 | 玻璃钢格栅盖板制安（厚40~50） | | 80 | 平方米 |  |  |  |  |
| 129 | 轻型盖板翻、盖 | | 1200 | 米 |  |  |  | 厚60以内 |
| 130 | 重型盖板翻、盖 | | 100 | 米 |  |  |  | 厚220以内 |
| 131 | 铸铁格栅盖板制安（厚30） | | 300 | 平方米 |  |  |  |  |
| 132 | 铸铁格栅盖板制安（厚40） | | 300 | 平方米 |  |  |  |  |
| 133 | 镀锌扁铁格栅盖板制安（厚30） | | 200 | 平方米 |  |  |  | 扁铁：-30\*3 |
| 134 | 镀锌扁铁格栅盖板制安（厚40） | | 200 | 平方米 |  |  |  | 扁铁：-40\*4 |
| 135 | 复合格栅盖板（厚30以内） | | 200 | 平方米 |  |  |  |  |
| 136 | 复合格栅盖板（厚40以内） | | 120 | 平方米 |  |  |  |  |
| 137 | 复合盖板（厚35以内） | | 80 | 平方米 |  |  |  | 用于沟道盖板、无底座窨井盖板 |
| 138 | 复合盖板（厚36~45） | | 200 | 平方米 |  |  |  | 用于沟道盖板、无底座窨井盖板 |
| 139 | 轻型窨井复合盖板制安（≤Φ500，或≤500\*500） | | 76 | 套 |  |  |  | 带底座 |
| 140 | 轻型窨井复合盖板制安（Φ700，或700\*700以内） | | 76 | 套 |  |  |  | 带底座 |
| 141 | 重型窨井复合盖板制安（≤Φ500，或≤500\*500） | | 76 | 套 |  |  |  | 带底座 |
| 142 | 重型窨井复合盖板制安（Φ700，或700\*700以内） | | 40 | 套 |  |  |  | 带底座 |
| 143 | 雨水管道漏水修复（管径Ф1000~2000mm采用双涨圈堵漏工艺） | | 20 | 处 |  |  |  | 原水管为钢筋砼或复合管 |
| 144 | 雨水管道疏通CCTV内窥检查 | | 1600 | 米 |  |  |  |  |
| 145 | 雨水管道疏通、清理（管径Ф500内，采用疏通专用车，高压水） | | 2000 | 米 |  |  |  |  |
| **八** | **砼、模板、塘渣、碎石、沥青砼、侧石、砼面割缝、灌沥青** | |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 零星混凝土垫层浇筑 | | 200 | 立方米 |  |  |  | C15~20 |
| 147 | 零星混凝土浇筑 | | 520 | 立方米 |  |  |  | C25~35 |
| 148 | 细石砼C25找平层（1~40mm厚） | | 200 | 平方米 |  |  |  |  |
| 149 | 塘渣垫层铺设 | | 240 | 立方米 |  |  |  |  |
| 150 | 碎石层（或瓜子片）铺设 | | 120 | 立方米 |  |  |  |  |
| 151 | 零星中粒式沥青路面面层铺设 | | 100 | 立方米 |  |  |  |  |
| 152 | 零星细粒式沥青路面面层铺设 | | 60 | 立方米 |  |  |  |  |
| 153 | 砼路侧石安装1 | | 800 | 米 |  |  |  |  |
| 154 | 花岗岩路侧石安装2 | | 400 | 米 |  |  |  |  |
| 155 | 切割机割缝（深40以上） | | 800 | 米 |  |  |  |  |
| 156 | 模板装、拆（浇砼） | | 1140 | 平方米 |  |  |  |  |
| 157 | 伸缩缝灌沥青或胶泥 | | 400 | 米 |  |  |  |  |
| **九** | **防水涂料、防水卷材、PVC落水管、防渗水注浆管、彩钢板安装** | |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 屋面铺贴SBS防水卷材1（3mm厚，姑苏牌） | | 3600 | 平方米 |  |  |  |  |
| 159 | 屋面铺贴SBS防水卷材2（3mm厚，东方雨虹牌） | | 4000 | 平方米 |  |  |  |  |
| 160 | 女儿墙处防水卷材压条 | | 800 | 米 |  |  |  | 不锈钢或彩钢板+胶泥或玻璃胶 |
| 161 | 屋面刷聚氨酯防水涂料(911)，厚1.5mm | | 940 | 平方米 |  |  |  |  |
| 162 | 外墙面刷防水涂料三遍 | | 1600 | 平方米 |  |  |  |  |
| 163 | 墙面、楼板面漏水打注浆管 | | 1200 | 只 |  |  |  |  |
| 164 | PVC落水管安装Φ110 | | 600 | 米 |  |  |  | 包括抱箍，脚手架另计 |
| 165 | PVC落水管安装Φ160 | | 560 | 米 |  |  |  | 包括抱箍，脚手架另计 |
| 166 | 压型彩钢板安装1  （厚0.4~0.5mm） | | 700 | 平方米 |  |  |  | 普通品牌，脚手架另计 |
| 167 | 压型彩钢板安装2  （厚0.4~0.5mm） | | 800 | 平方米 |  |  |  | 宝钢产，脚手架另计 |
| 168 | 压型彩钢板安装3  （厚0.6mm） | | 700 | 平方米 |  |  |  | 普通品牌，脚手架另计 |
| 169 | 压型彩钢板安装4  （厚0.6mm） | | 1000 | 平方米 |  |  |  | 宝钢产，脚手架另计 |
| 170 | 50mm厚岩棉夹芯彩钢板安装1 | | 246 | 平方米 |  |  |  | 普通品牌，脚手架另计 |
| 171 | 80mm厚岩棉夹芯彩钢板安装2 | | 300 | 平方米 |  |  |  | 普通品牌，脚手架另计 |
| 172 | 50~80mm厚泡沫夹芯彩钢板安装3 | | 240 | 平方米 |  |  |  | 普通品牌，脚手架另计 |
| **十** | **砌砖、砂浆粉刷、复合地板、踢脚线、墙地面瓷砖、花岗岩板** | |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 加气砼砌体 | | 200 | 立方米 |  |  |  |  |
| 174 | 零星砖砌体 | | 400 | 立方米 |  |  |  |  |
| 175 | 零星砂浆粉刷 | | 1800 | 平方米 |  |  |  |  |
| 176 | 复合木地板铺设1  （厚12mm） | | 1000 | 平方米 |  |  |  | 大自然、大艺树或圣象 |
| 177 | 复合木地板铺设2  （厚12mm） | | 1000 | 平方米 |  |  |  | 柏高 |
| 178 | 复合木地板铺设3  （厚12mm） | | 300 | 平方米 |  |  |  | 普通 |
| 179 | 实木或塑木踢脚线安装1 | | 400 | 米 |  |  |  |  |
| 180 | 砖踢脚线铺贴2 | | 600 | 米 |  |  |  | 暂按100mm高计 |
| 181 | 地砖铺贴1  （300\*300） | | 480 | 平方米 |  |  |  | 普通 |
| 182 | 地砖铺贴2  （500\*500、600\*600） | | 500 | 平方米 |  |  |  | 普通 |
| 183 | 地砖铺贴3  （300\*300） | | 500 | 平方米 |  |  |  | 马可波罗、诺贝尔或东鹏 |
| 184 | 地砖铺贴3  （500\*500、600\*600） | | 560 | 平方米 |  |  |  | 马可波罗、诺贝尔或东鹏 |
| 185 | 内墙面瓷砖铺贴1  （各规格） | | 500 | 平方米 |  |  |  | 普通 |
| 186 | 内墙面瓷砖铺贴2  （各规格） | | 360 | 平方米 |  |  |  | 马可波罗、诺贝尔或东鹏 |
| 187 | 外墙面瓷砖铺贴  （各规格） | | 160 | 平方米 |  |  |  | 马可波罗、诺贝尔或东鹏 |
| 188 | 花岗岩板铺贴1  （芝麻白，厚20~30，光面或毛面） | | 1000 | 平方米 |  |  |  |  |
| 189 | 花岗岩板铺贴2  （黑色或米黄，厚20~30，光面或毛面） | | 1000 | 平方米 |  |  |  |  |
| 190 | 花岗岩板铺贴3  （芝麻白，厚50~80，光面或毛面） | | 900 | 平方米 |  |  |  |  |
| 191 | 米黄大理石台板、门樘板、窗台板等安装 | | 100 | 平方米 |  |  |  | 厚20~30，包括开孔洞、磨边 |
| 192 | 黑色大理石台板、门樘板、窗台板等安装 | | 100 | 平方米 |  |  |  | 厚20~30，包括开孔洞、磨边 |
| 193 | 花岗岩地面机械清洗 | | 2400 | 平方米 |  |  |  |  |
| 194 | 水磨石地砖打磨、抛光 | | 1200 | 平方米 |  |  |  |  |
| **十一** | **电气、卫生设施、墙地面预埋管安装** | |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 二三极插座、开关面板安装 | | 120 | 只 |  |  |  | 鸿雁或同等品牌 |
| 196 | 吸顶灯安装（Ф450内） | | 80 | 只 |  |  |  |  |
| 197 | 1.5~2.5mm2电源线敷设 | | 2400 | 米 |  |  |  | 线管另计 |
| 198 | 4.0~6.0mm2电源线敷设 | | 1600 | 米 |  |  |  | 线管另计 |
| 199 | 单嘴水龙头更换（各种型号） | | 40 | 只 |  |  |  |  |
| 200 | 台盆冷热水龙头更换 | | 40 | 只 |  |  |  |  |
| 201 | 淋浴龙头 | | 20 | 套 |  |  |  | 普通 |
| 202 | 拖把池安装 | | 20 | 只 |  |  |  |  |
| 203 | 小便斗安装1 | | 20 | 只 |  |  |  | 普通 |
| 204 | 小便斗安装2 | | 20 | 只 |  |  |  | 箭牌、TOTO、美标 |
| 205 | 台盆安装1 | | 24 | 只 |  |  |  | 普通 |
| 206 | 台盆安装2 | | 16 | 只 |  |  |  | 箭牌、TOTO、美标 |
| 207 | 马桶安装1 | | 20 | 只 |  |  |  | 普通 |
| 208 | 马桶安装2 | | 20 | 只 |  |  |  | 箭牌、TOTO、美标 |
| 209 | 蹲坑安装1 | | 24 | 只 |  |  |  | 普通 |
| 210 | 蹲坑安装2 | | 16 | 只 |  |  |  | 箭牌、TOTO、美标 |
| 211 | 陶瓷水槽安装 | | 32 | 只 |  |  |  |  |
| 212 | 小便延时阀更换 | | 24 | 只 |  |  |  |  |
| 213 | 大便延时阀更换 | | 24 | 只 |  |  |  |  |
| 214 | 三角阀更换 | | 120 | 只 |  |  |  |  |
| 215 | 台盆落水 | | 120 | 套 |  |  |  |  |
| 216 | 面盆下水管更换1（PVC软管） | | 200 | 根 |  |  |  |  |
| 217 | 面盆下水软管更换2（不锈钢软或硬管） | | 80 | 根 |  |  |  |  |
| 218 | 上水软管更换 L=400~500 | | 160 | 根 |  |  |  |  |
| 219 | 600\*600顶灯（日光灯管或LED）更换 | | 40 | 套 |  |  |  |  |
| 220 | 厕所排气扇更换 | | 40 | 只 |  |  |  |  |
| 221 | 双壁波纹管铺设Φ200 | | 200 | 米 |  |  |  | 土方另计 |
| 222 | 双壁波纹管铺设Φ300 | | 120 | 米 |  |  |  | 同上 |
| 223 | PVC管铺设Φ15~50 | | 120 | 米 |  |  |  | 明装或明铺，开槽、钻孔或土方另计 |
| 224 | PVC污水管更换Φ110以内 | | 120 | 米 |  |  |  | 同上 |
| 225 | 镀锌钢管铺安DN80~150 | | 80 | 米 |  |  |  | 同上 |
| 226 | 镀锌钢管铺安DN40~65 | | 60 |  |  |  |  | 同上 |
| 227 | 镀锌钢管铺安DN15~32 | | 120 | 米 |  |  |  | 同上 |
| 228 | PP-R冷热水管安装DN80~110 | | 120 | 米 |  |  |  | 同上 |
| 229 | PP-R冷热水管安装DN40~65 | | 120 | 米 |  |  |  | 同上 |
| 230 | PP-R冷热水管安装DN15~32 | | 160 | 米 |  |  |  | 同上 |
| 231 | PE管铺设Φ150~200 | | 80 | 米 |  |  |  | 土方另计 |
| 232 | PE管铺设Φ210~350 | | 100 | 米 |  |  |  | 土方另计 |
| **十二** | **钢筋、铁件、围栏（围护）、玻璃胶、膨胀螺栓、设备木箱、遮阳网、钻孔、钢筋植筋** | |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 各规格螺纹钢，制作、安装 | | 26 | 吨 |  |  |  |  |
| 234 | 各规格圆钢，制作、安装 | | 20 | 吨 |  |  |  |  |
| 235 | 喷塑钢丝网围栏制作、安装 | | 640 | 平方米 |  |  |  | 高1.8米，钢丝网网孔60\*80，钢丝φ4.5以上，柱间距小于3米，柱杆壁厚2.5mm以上，杆埋深大于400，基础砼350\*350\*500。 |
| 236 | 喷塑钢丝网片安装 | | 200 | 平方米 |  |  |  | 不包括立柱及基础 |
| 237 | 喷塑钢丝网围栏维修安装（围栏甲供） | | 120 | 平方米 |  |  |  |  |
| 238 | 钢管或扁铁围栏制安 | | 160 | 平方米 |  |  |  | 钢管采用DN40、25，油漆另计 |
| 239 | 304型不锈钢栏杆或围栏制安 | | 200 | 平方米 |  |  |  | (顶横杆Φ50~65、立杆Φ50、小横杆Φ32，杆间净距小于130mm) |
| 240 | 零星铁件制作、安装 | | 38 | 吨 |  |  |  | 不另计电焊台班费 |
| 241 | 打普通玻璃胶（人工+材料） | | 220 | 支 |  |  |  |  |
| 242 | 打结构胶（人工+材料） | | 400 | 支 |  |  |  |  |
| 243 | 打普通玻璃胶 | | 640 | 米 |  |  |  | 宽度20~40mm，平均厚度5mm。 |
| 244 | 打结构玻璃胶 | | 1000 | 米 |  |  |  | 宽度20~40mm，平均厚度5mm。 |
| 245 | 打膨胀螺栓Ф6~20 | | 800 | 只 |  |  |  |  |
| 246 | 设备木箱制作（木龙骨+20mm面板） | | 320 | 平方米 |  |  |  | 按展开面积计 |
| 247 | 停车位黑色遮阳网更换 | | 120 | 平方米 |  |  |  | 包括上下两根细钢丝，间隔800；网：指大棚、绿化农用网。 |
| 248 | 墙面、楼板面钻孔1（深300以内） | | 300 | 只 |  |  |  | 孔径Φ50~90以内 |
| 249 | 墙面、楼板面钻孔2（深300以内） | | 300 | 只 |  |  |  | 孔径Φ100~140以内 |
| 250 | 墙面、楼板面钻孔3（深300以内） | | 240 | 只 |  |  |  | 孔径Φ150及以上 |
| 251 | 临时围护拆、装 | | 600 | 米 |  |  |  | 高1.2~1.5米 |
| 252 | 钢筋植筋1 | | 1000 | 只 |  |  |  | （深120~200mm，钻孔、注胶，钢筋制安另计） |
| 253 | 钢筋植筋2 | | 800 | 只 |  |  |  | （深210~300mm以内，钻孔、注胶，钢筋制安另计） |
| **十三** | **脚手架、零星点工** | |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 零星内外墙脚手架（包括移动脚手架） | | 30000 | 立方米 |  |  |  | 按内(外)墙面面积×脚手架宽计。脚手架宽暂按1.2m计 |
| 255 | 零星满堂脚手架 | | 7000 | 立方米 |  |  |  | 按投影面积×层高计 |
| 256 | 土建维修所有零星点工合计 | | 7000 | 工日 |  |  |  | 工日数为估算 |
| **十四** | **其他** | |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 安全专项奖励金（暂列金，按实结算） | |  |  |  |  | 30000 | 报价时金额不得变动 |
| 258 | 投标人认为应单列并计入总价的其他费用 | |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | 注：①外运建筑垃圾的环保处理费，由承包单位在单价中自行考虑。、  ②承包单位报单价时需参考《技术规范书》第6条：零星点工及部分工程量计算方法规定。  ③以上为模拟工程量，实际施工时工程量会有较大不确定性，需根据甲方需要增减。合同结算原则上不得超出清单中的模拟量。  ④填报单价时，需到嘉电公司现场了解零星维修的难易程度，按实际情况作充分考虑。  ⑤此报价表包含采购人提供的询价文件范围的全部报价，报价人未在报价表内列明的子目视为免费。  ⑥报价人应按上表工程量清单格式及采购人提供的项目清单自行计算工程量及自行编组全费用单价。全费用单价不区分不同工种，报价人应综合考虑。  ⑦全费用单价应包括人工费、材料费、机械使用费、措施费用（工具用具使用费、临时设施费）、企业管理费、财务费用、施工队伍转移费、利润、规费、税金（ %增值税发票，须在报价文件中注明）、风险费、农民工工伤保险费、安全绩效考核金（暂列金）等一切费用。  ⑧.其中安全文明施工费 元（已包含在总报价中，并不低于签约合同总价2%计取）  ⑨其中安全绩效考核金（暂列金）（已包含在全费用单价中，并不低于全费用价的5%计取），总计不超过50万元。根据甲方考核情况，按实结算，随进度款同步支付。具体规定详见《外包单位安全管理绩效考评实施细则》。  ⑩上述安全专项奖励金3万元（暂列金），合同执行过程中该部分奖励金额以实际评比结果为依据，在不超过暂列金范围内给予奖励。具体规定详见《外包单位安全管理绩效考评实施细则》。 | | | | | | |