电气专业特殊项工程量清单（大修期间电仪配合的模拟量）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 低压开关柜立柜安装 |  | 面 | 10 |  |
| 2 | 成套变频器控制柜 | 2200x800x800 | 面 | 10 | 安装接线及调试、主材招标方提供 |
| 3 | 现场电控柜改造 | 空柜 | 面 | 10 | 柜内断路器、变频器、软起、马保、接触器、电抗器电气元器件进行改造组装、成套接线调试 |
| 5 | 新增1面热控柜 | 2200x800x800 | 面 | 2 | 现场就位固定安装 |
| 6 | 电力电缆 | ZR-YJYHD\3×240mm²+1×120mm²\0.6/0.75kV | 米 | 1000 | 电缆敷设、主材招标方提供 |
| 7 | 电力电缆 | ZR-YJYHD\3×185mm²+2×95mm²\0.6/1kV | 米 | 1000 | 电缆敷设、主材招标方提供 |
| 8 | 控制电缆 | ZR-KVVP22\10×1.5mm²\0.6/1kV | 米 | 3000 | 电缆敷设、主材招标方提供 |
| 9 | 计算机电缆 | ZR-DJYVP\3×2×1.5mm²\450-750V | 米 | 3000 | 电缆敷设、主材招标方提供 |
| 10 | 计算机电缆 | ZR-DJYP2VP2\5×2×1.5mm²\750V | 米 | 3000 | 电缆敷设、主材招标方提供 |
| 11 | 计算机电缆 | ZR-DJYP2VP2\6×2×1.5mm²\752V | 米 | 3000 | 电缆敷设、主材招标方提供 |
| 12 | 电力电缆 | ZR-YJY\5×4mm²\0.6/1kV | 米 | 2000 | 电缆敷设、主材招标方提供 |
| 13 | 电力电缆 | ZR-YJYHD\3×50mm²+2×35mm²\0.6/1kV | 根 | 1000 | 电缆敷设、主材招标方提供 |
| 14 | 电力电缆 | ZR-YJYHD\3×95mm²+2×50mm²\0.6/1kV | 根 | 1000 | 电缆敷设、主材招标方提供 |
| 15 | 黄绿相间绝缘导线 | ZR-BVR-0.45/0.75kV 1×16/50 | 米 | 2000 | 设备静电跨接、接地线安装、主材招标方提供 |
| 16 | 防火漆涂刷 | 若干 | 处 |  | 以现场实际为准 |
| 17 | 设备及柜体孔洞封堵 | 若干 | 处 |  | 以现场实际为准 |
| 18 | 盘柜基础及电缆支架制作 | ［10#/L50×50×5 | 米 | 200 | 现场安装制作、主材招标方提供 |
| 19 | 电缆盖板敷设 | 800\*500\*40 | 米 | 500 | 现场安装、主材招标方提供 |
| 20 | 电缆沟揭(盖)盖板 混凝土盖板板长(mm以下) 1000 |  | 米 | 200 |  |
| 21 | 电缆配管桥架制作 |  | 米 | 1000 | 现场安装、主材招标方提供 |